Building configuration...

Current configuration : 715 bytes

!

version 12.1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname S2

!

enable secret 5 $1$mERr$7nFX07x01P.fohu04pBkY/

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet1/1

!

interface FastEthernet2/1

!

interface FastEthernet3/1

!

interface FastEthernet4/1

!

interface FastEthernet5/1

!

interface Vlan1

ip address 145.16.0.2 255.240.0.0

!

ip default-gateway 145.16.0.1

!

banner motd ^CAuthorized access only!^C

!

!

!

line con 0

password 7 080949401B005251

login

!

line vty 0 4

password 7 08094341190A5251

login

line vty 5 15

password 7 08094341190A5251

login

!

!

!

!

end