Building configuration...

Current configuration : 1853 bytes

!

version 12.2(37)SE1

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname L3-1

!

!

enable secret 5 $1$mERr$ofBD0AYxNZnVZJGcgQf5N0

!

!

!

!

!

ip routing

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/1

no switchport

ip address 145.80.0.2 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/2

no switchport

ip address 145.96.0.1 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/3

no switchport

ip address 145.112.0.1 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/4

no switchport

ip address 145.208.0.2 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/5

no switchport

ip address 145.48.0.1 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

!

interface FastEthernet0/8

!

interface FastEthernet0/9

!

interface FastEthernet0/10

!

interface FastEthernet0/11

!

interface FastEthernet0/12

!

interface FastEthernet0/13

!

interface FastEthernet0/14

!

interface FastEthernet0/15

!

interface FastEthernet0/16

!

interface FastEthernet0/17

!

interface FastEthernet0/18

!

interface FastEthernet0/19

!

interface FastEthernet0/20

!

interface FastEthernet0/21

!

interface FastEthernet0/22

!

interface FastEthernet0/23

!

interface FastEthernet0/24

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

router rip

version 2

network 145.48.0.0

network 145.80.0.0

network 145.96.0.0

network 145.112.0.0

network 145.208.0.0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

banner motd ^CAuthorized Access only!^C

!

!

!

!

!

line con 0

password 7 08055E4707125655

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

password 7 0805494C1C1E454450

login

line vty 5 15

password 7 0805494C1C1E454450

login

!

!

!

!

end