Building configuration...

Current configuration : 1373 bytes

!

version 12.2

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname R1

!

!

!

enable secret 5 $1$mERr$jndavymkMheOSjRSszSQA1

!

!

!

!

!

!

ip cef

no ipv6 cef

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 145.80.0.1 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 145.176.0.1 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

interface Serial2/0

ip address 145.64.0.2 255.240.0.0

!

interface Serial3/0

no ip address

clock rate 2000000

shutdown

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5/0

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6/0

ip address 145.192.0.1 255.240.0.0

duplex auto

speed auto

!

router rip

version 2

network 145.0.0.0

network 145.16.0.0

network 145.32.0.0

network 145.48.0.0

network 145.64.0.0

network 145.80.0.0

network 145.96.0.0

network 145.112.0.0

network 145.128.0.0

network 145.144.0.0

network 145.160.0.0

network 145.176.0.0

network 145.192.0.0

network 145.208.0.0

network 145.224.0.0

network 145.240.0.0

!

ip classless

!

ip flow-export version 9

!

!

!

banner motd ^CAuthorized access only!^C

!

!

!

!

!

line con 0

password 7 0802455D0A165456

login

!

line aux 0

!

line vty 0 4

password 7 08024D4C051C5456

login

line vty 5 15

password 7 08024D4C051C5456

login

!

!

!

end